**LTE-615 4G DTU 用户手册**

****

# 目 录

[前 言 3](#_TOC_250016)

[版权声明 3](#_TOC_250015)

[版本信息 3](#_TOC_250014)

相关文档 3

[一、4G LTE 简介 4](#_TOC_250013)

[七模全网通模块 4](#_TOC_250012)

[二、 LTE-615 DTU 产品综述 5](#_TOC_250011)

1. [LTE-615 DTU 产品特点 5](#_TOC_250010)
2. [LTE-615 DTU 主要技术参数 6](#_TOC_250009)
3. [LTE-615 DTU 外观说明 7](#_TOC_250008)
4. [LTE-615 DTU 物品清单 8](#_TOC_250007)

[三、LTE-615 DTU 硬件开发指南 9](#_TOC_250006)

[硬件参考设计 10](#_TOC_250005)

[四、LTE-615 DTU 使用指南 14](#_TOC_250004)

1. [LTE-615 DTU 参数配置说明 15](#_TOC_250003)
2. [LTE-615 DTU 参数描述： 16](#_TOC_250002)
3. 数据传输测试 23
4. DTU 状态查询 28
5. 远程参数配置 30

[五、数据采集中心二次开发说明 31](#_TOC_250001)

[附录 A: GSM/GPRS/WCDMA/LTE 等无线设备安全使用说明 32](#_TOC_250000)

# 前 言

感谢您使用成都众山科技有限公司提供的 LTE-615 DTU产品

使用前请务必仔细阅读此用户手册，以了解其完整强大的功能和简洁的操作方法

本设备主要用于GSM/GPRS/CDMA/WCDMA/LTE 无线数据通信，请用户按照手册中的技术规格和性能参数进行使用，同时注意使用移动产品特别是 GSM/GPRS/CDMA/WCDMA/LTE 产品应该关注的一般安全事项(参见附录A)，本公司不承担由于用户不正常操作或不恰当使用造成的 任何财产或者人身伤害责任。

在未声明之前，本公司有权根据技术发展的需要对本手册内容进行更改。

# 版权声明

本手册版权属于成都众山科技有限公司，任何人未经我公司书面同意复制将承担相应法律责任。

# 版本信息

文档名称：LTE-615 DTU 用户手册

版本： 01.01

修改日期： 2018 年 6 月 20 日

# 相关资料

1、《DTU 自建数据中心二次开发/测试资料》

2、《众山物联云使用手册》

3、《众山物联-嵌入式产品硬件开发资料》

4、《众山 234GDTU 简易手册及常见问题处理》

# 一、4G LTE简介

4G LTE 是TD-LTE 和FDD-LTE 等 LTE 网络制式的统称，4G LTE 通信技术是继第三代以后的又一次无线通信技术演进，4G LTE 最大的数据传输速率超过 100Mbps，这个速率是移动电话数据传输速率的 1 万倍，也是 3G 移动电话速率的 50 倍。

### 4G LTE 的优势通信速度快

4G 网络兼具 TD－LTE 与LTE FDD 两种制式，其中，FDD 网络理论峰值可达 150Mbps， TD 网络理论峰值可达 100Mbps，这种速度会相当于 2009 年最新手机的传输速度的 1 万倍左右,第三代手机传输速度的 50 倍。

**网络频谱宽**

每个 4G 信道会占有 100MHz 的频谱，相当于 W-CDMA3G 网络的 20 倍。

**高质量通信**

4G 通信称之为“多媒体移动通信”，使人们不仅可以随时随地通信，更可以双向下载传递

资料、图画、影像等。

# 五模全网通模块

LTE-615 4G DTU内置七模全网通模块，支持国内三大运营商所有4G/3G/2G网络，用户可以根据自己的需要（主要是现场信号和资费等）任意办理中国电信、中国移动、中国联通的SIM 卡插入设备中均可正常使用。

# 二、LTE-615 DTU产品综述

LTE-615 DTU 是一款使用 7 模全网通模块进行无线数据传输的嵌入式终端，支持国内 3 大运营商的所有网络，体积小、接口简单，用户能方便的集成到自己的主板设备上去。支持 PPP、TCP、UDP、ICMP 等众多复杂网络协议和多 SOCKET 接口标准，为用户提供全透明数据传输模式。支持自定义心跳包、注册包、数据前导包，支持众山物联云，用户无需组建服务器，全 面支持工业组态应用，用户无需关心复杂的网络协议，通过全透明串口，就可以进行无线数据 收发，让你的设备能够随时随地接入 Internet。

LTE-615 DTU 支持 TCP 和 UDP 两种报文格式，用户可以任意进行选择。该产品已广泛应用于远程电力监控、水文水资源监测、山洪地质灾害监测预警、环保污染监测、气象数据采集、 森林防火监控、工业远程数据采集/传输等领域。不需任何布线就可以为你解决野外数据传输的 难题。只要有 4G/3G/2G 网络的地方，LTE-615 DTU 就可以为你提供无线数据传输服务。

# LTE-615 DTU 产品特点

* 自动分析处理各种情况，保持永远在线状态，提供稳定可靠的网络透传通道
* 掌握关键核心技术，采用众山特有的外置 TCP\IP 协议栈软件， 独有的窗口机制使得数据透传通道更加稳定、高效
* 支持 3 主 3 备多个数据中心，出现故障可以自动切换到对应的备用中心
* 支持 TCP Client、UDP Master 模式和基于众山封装的 TCP-ZSD、UDP-ZSD 模式
* 使用众山的 SDK，上位机开发更简单，不会 TCP 编程也能快速建立自己的中心
* 支持本地、远程参数配置和远程固件升级
* 支持自定义注册包、心跳包、数据包前导包，方便用户确认数据
* 全面支持工业组态应用、OPC Server、支持虚拟串口
* 全面支持众山云端口，用户无需自建服务器
* 提供 TTL 串口通信，波特率从 2400bps 到 115200bps 可选，开始位/停止位/奇偶校验可选
* 产品体积小，44mm×33mm×8mm,封装兼容我公司 NB.Iot/wifi/lora 等 系列嵌入式 DTU
* 提供 SIM 卡接口，用户可自行设计放置 SIM 卡的位置

# LTE-615 DTU 主要技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| **特征** | **描述** |
| 电源供电 | DC3.5V~4.2V,可支持锂电池直接供电 |
| 电源功耗 | @3.8VDC 供电：  最大峰值工作电流： ≤2A（和网络质量有关）  空闲待机时工作电流：≤30mA |
| 频段 | GSM/GPRS B3/8 CDMA1X 、CDMA EVDO WCDMA B1  TD-SCDMA B34/39 LTE FDD B1/3  LTE TDD B38/39/40/41 |
| （U）SIM 卡接口 | Micro SIM 卡（中号卡）: 3V/1.8V |
| 天线接口 | ５０Ω IPX 标准接头 |
| 串行数据接口 | 3.3V TTL 电平；速率：300-115200bps；  流控：无； 数据位：8；奇偶校验：无；停止位：1 位 |
| 温度范围 | 工作环境温度 -30°C ~ +75°C  储存温度 -40°C ~+85ºC |
| 湿度范围 | 相对湿度 95% (无凝结) |
| 物理特性 | 尺寸：长：44mm 宽：33mm 高：8mm |

# LTE-615 DTU 外观说明：

### LED 指示灯说明：

SYS－设备运行指示，系统灯闪烁表示 DTU 设备正在运行，其闪烁频率表示 DTU 设备处于何

种工作模式：

一秒一闪：设备正在识别 SIM ，搜索网络信号

连续快闪 3 次：表示设备正在拨号上网

* + 1. 秒闪 2 次：表示设备已联网成功，正在和数据中心建立连接
    2. 秒闪 1 次：表示设备已和数据中心建立连接

NET－无线网络指示，用来指示 DTU 设备登录无线网络的情况。POW－电源指示灯，在电源供电正常的情况下，电源灯亮。

注：请勿带电安装天线和 SIM 卡。

# LTE-615 DTU 物品清单

LTE-615 DTU包括下列组成部分：

1根

全频段棒状天线

1根

Ipx-SMA天线转接线

１个

LTE-615 DTU

**数量**


**物品名称**

请在开箱后及时清点物品数量。

# 三、LTE-615 DTU硬件开发指南

## LTE-615 采用2\*20PIN 1.27双排针+ 10PIN 1.27单排针作为与用户主板连接的接口(我公司可提供LTE-615 pcb封装（PTOREL/DXP/AD9）

管脚排序及封装图示：



### LTE-615 DTU 管脚释义

# 硬件参考设计

1. **电源**

DTU的供电范围为3.5V~4.2V,最大峰值电流可达2A，所以在设计DTU供电电路时，建议采用DCDC开关电

源方案,常用的DCDC芯片有LM2596-ADJ、MP2303D等


如果是锂电池供电系统，可以直接电池供电，但要注意锂电池的瞬间放电能力是否满足要求。

### 串口

LTE-615提供一路TTL电平接口与用户的主机连接，TTL电平电压为3.3V


如果客户的TTL电平是5V，需要自行做电平转换


参考设计如下：



### SIM 卡部分:

* 1. 模块上自带自弹式 SIM 卡座,用户可以直接使用,此时,用户排针接口上的 SIM 卡接口需悬空。
  2. 用户也可自己外接 SIM 卡座,推荐电路如下：






### 复位电路:

LTE-615 提供一个复位管脚供用户使用，将该管脚拉低，DTU 复位重启


复位电路，建议客户采用 OC 电路设计，RST 引线不要太长、远离强干扰源、做好包地处理



### 关机功能介绍

为了最大程度的降低功耗,LTE-615 系列嵌入式DTU 为用户提供了关机功能,模块关机(PD)后,仅消耗

约 400uA 的电流 ,用户可以使用一个集电极开路输出的门电路与 PD 脚相连,如下图所示:



# 四、LTE-615 DTU使用指南

LTE-615 DTU默认通过众山物联云端口传输数据，用户无需自建服务器，不用关心公网IP地址和端口映射，只要能上网就能通信，具体使用方法请参考《众山物联云使用手册》 ；如需自建服务器通信（传统DTU方式），请将云DTU开关设为关闭，然后继续按以下方法操作。

LTE-615 DTU是嵌入式设备，需要用户参考上面的硬件手册自行设计用户电路板，然后插入嵌入式DTU使用，用户初次使用LTE-615可以购买嵌入式DTU DEMO板，DEMO板提供TTL电平转RS232/485接口、电源电路等，使用前请先插入SIM卡，拧紧天线，用串口线连接用户计算机和众山DTU DEMO板， 如果您的计算机没有DB9串口，请购买使用USB转串口转换器链接，

如下图示：




# LTE-615 DTU 参数配置说明

用户在使用LTE-615 DTU之前，可根据实际情况先对LTE-615 DTU的参数进行配置。

操作过程如下：

1. DTU 上电，DTU 的工作指示灯闪烁，表示 DTU 已经开始工作。
2. 启动 “DTU 设置”软件，该软件由电脑串口参数区、DTU 参数名称区、参数设置区、参数描述

区、信息提示窗口、参数读取及设置按钮组成。如下图。




说明：

DTU 设置程序可以实现 DTU 参数的读取和设置， 并且可以对 DTU 的工作状态进行测试。软件有“参数设置”、“透明传输测试”、“控制模式测试”三个页面，点击某个页面即可进入相应功能界面， DTU 设置程序会自动向 DTU 发送各种工作模式切换命令，以便于 DTU 能够配合该软件进行相应的操作和测试。

DTU 设置程序通过出厂配备的串口线与 DTU 进行通信，从而完成各种操作。应在 DTU 设置程序里面选择正确的串口波特率，以使计算机串口与 DTU 工作在相同的波特率，LTE-615 DTU 出厂时的默认波特率为 9600。

请确定当前所用串口的串口号，修改串口号，并保持串口波特率一致，确认后点击“打开串口”。



串口打开成功后在软件的最下方边沿会显示串口打开成功。



1. DTU参数的读取


在“DTU参数设置”页中，点击右上角的“读取”按钮，即可显示出DTU内部所有参数值，如下图




1. DTU参数的设置

双击要修改的参数值，直接输入或修改相应的参数值，点击右上角的“设置”按钮即可完成参数的设置。

要使新参数生效，必须复位DTU或者给DTU重新上电。



参数设置成功后，在下面的信息窗口中会有提示：



1. 恢复DTU出厂默认设置

点击“恢复出厂默认设置”，可以使DTU恢复出厂时的参数。

# 2、LTE-615 DTU 参数描述：

### 众山物联云参数

* + 云开关

此参数为众山物联云的选择开关，开启后DTU直接通过众山物联云交换数据，具体使用方 法请参考《众山物联云使用手册》，默认为开，如需自建数据服务器，请设置为关。

* + 云ID


DTU登录云平台的身份ID，出厂唯一编码，用户不可修改

* + 云密码

此参数为使用物联云透传数据时的鉴权密码，相当于手机蓝牙连接时的配对密码

使用物联云客户端接收DTU数据，客户端处输入的密码必须和此处设置的密码一致，才能实现 数据透传，出厂默认为000000，用户可自由设置。

### 常规 DTU 登录参数



* + DTU身份识别ID

此参数为DTU登录数据中心的身份证明，只有数据采集中心登记过的ID才允许登录，且应 当保证在同一个数据中心中的DTU身份识别ID不重复，参数为8位字符。

* + 数据中心登录密码

此参数为登录数据中心的密码，数据中心对比密码一致才允许登录，参数为6位字符。

* + 网络通讯协议

有TCP-ZSD、UDP-ZSD、TCP Client、UDP Master等四种。用户可以根据需要选择适合自己的通讯方式。UDP速度稍快，但是可能出现丢包、包次序错乱等。TCP速度稍慢，但是能保证数 据的正确性；其中后缀为ZSD的是众山专有协议，众山提供的OCX控件及物联云均采用此协议。

### 自建中心参数



* + 主数据中心IP地址或域名

此参数为DTU所登录的主数据中心的外网IP地址或域名，关于DTU组网，请参考文档《DTU

组网简介》。

* + 主数据中心侦听端口号

此参数为主数据中心的侦听端口号，建议设置为大于1024的值。此端口号必须与数据中心 中的侦听端口号一致。

* + 备用数据中心IP地址或域名

此参数为DTU所登录的备用数据中心的外网IP地址或域名，关于DTU组网，请参考文档

《DTU组网简介》。

* + 备用数据中心侦听端口号

此参数为备用数据中心的侦听端口号，建议设置为大于1024的值。此端口号必须与数据中

心中的侦听端口号一致。

### 串口通信参数



* + 串口波特率、串口通信选项、串口留控

此参数为DTU串口通信的波特率，应当与用户设备串口相同。注意：串口通信参数设置完成后， 需要复位DTU或者给DTU重新上电后，DTU的串口参数设置才会生效。并且此时也需要修改DTU 设置程序程序中的计算机串口与DTU串口通信参数相同才能进行以后的操作。

# 数据传输测试

数据传输测试前请设置以下参数并复位或重新上电。

启动DTU设置程序，将DTU的参数进行如下设置：


* + 1. 云开关 = 关闭
    2. DTU ID = zsgprs01
    3. DTU登录密码 = 123456
    4. 主数据中心1IP地址或域名 = 当前计算机在Internet上的真实IP地址
    5. 主数据中心侦听端口号 = 65000
    6. 通信协议 = TCP-ZSD

注：以上参数仅是为了配合DTU数据中心测试软件而设置的。


设置完成后，点击复位菜单，对DTU进行复位。点击运行“DTU数据中心软件”，在系统中设置

正确的端口号并启动服务。

注：数据中心平台上网通过路由器的，请在路由器上设置端口映射，具体请咨询网管





待DTU登录到数据中心后，点击设置程序界面“透明传输测试”进入透明模式界面：



（1）DTU接收数据测试


在数据采集中心的文本框中输入文本字符（如果要输入十六进制字符串，则在“DTU管理”菜单中选 中“HEX格式显示” 可以十六进制方式输入字符串），选择数据重复发送次数（默认为1次），选中需要接收数据的DTU，点击“发送数据”，即可把数据发送到相应的DTU。







正常情况下，几秒之内DTU就能接收到数据中心下发的数据，用户可以在设置程序对话显示框中查 看接收到的数据。

（2）DTU发送数据测试

在文字输入窗口中输入文本字符串（如果要输入十六进制字符串，则选中“显示十六进制值”复选框可 以十六进制方式输入字符串），选择重复发送次数，点击“发送数据”按钮即可把输入的数据发送到数据中 心。通过DTU设置程序程序与数据采集中心中的收发字节数统计可测试发送数据与接收数据是否一致。

正常情况下，几秒之内数据中心就能接收到DTU上发的数据，用户可以在数据中心信息显示框中查 看接收到的数据。



在数据采集中心和DTU设置程序中均提供了收发字节总数的统计显示，通过对比统计结果，可以知

道数据采集中心和DTU之间的通信是否完全正确。

注：发送次数不能设置得过大，以避免导致DTU串口数据缓冲区溢出，否则会丢失数据。 LTE-615 的用户接口缓冲区为每个缓冲区1024Byte，总共4个缓冲区。但是如果用户的数据包较小，一个数据包不足1024Byte，DTU也要使用此全部缓冲区。所以如果每个用户数据包大小为1024Byte，则最大可缓冲4Kbyte 数据，如果每个用户数据包只有1个字节，则最大就只能缓冲4Byte数据。

# DTU 状态查询

为了方便用户了解DTU的当前工作状态，熟悉DTU的工作原理和流程，特别在设置软件上设计了

DTU状态查询功能。

### DTU状态查询

此命令用于查询DTU的工作状态，具体工作状态如下所述：



**DTU状态=1，未注册状态：**此状态为过渡状态，GSM引擎开始工作时需要查找GSM网络，然后进入

待机状态


**DTU状态=4，在线状态，未登录到数据中心：**DTU已经拨入2G/3G/4G网络，但是还没有找到可用的 数据采集中心，此时DTU会不断尝试登录到数据中心

**DTU状态=5，在线状态，已登录到数据中心：**DTU已经拨入2G/3G/4G网络，已经登录到数据中心， 此时DTU可以与数据中心双 向收发数据

# 远程参数配置

为了方便用户使用，降低运维成本，众山 DTU 产品均支持数据中心远程配置/修改参数，操作如

下：先让DTU 设备登录数据中心。



点击上方下拉菜单“DTU 管理（D）”、然后点击“DTU 远程配置（Y）”出现如下远程参数配置界面，



参数配置方法同本地参数配置。

# 五、数据采集中心二次开发说明

LTE-615 DTU自动拨入4G/3G/2G网络，并自动与中心建立数据连接通道，串口端对于用户机完全透明，可以看作用户机的串口直接与数据采集中心之间进行连接，用户机串口上收发的是用户自己定义的 原始数据。

我们提供了数据中心在

物联云模式下的二次开发包：众山物联云SDK二次开发接口

传统DTU模式下的二次开发包：ZSDXXXX DTU Easy ActiveX控件。

它具备以下特点：

* 二次开发接口实现了 2G/3G/4G DTU 在透明传输模式及用户控制模式下，数据采集中心应当具备的底层数据通信功能和设备管理功能。它是 Windows 下的标准 ActiveX 控件，适用于Windows 平台下多种开发工具集成，以进行透明传输模式数据采集中心的开发。
* 二次开发接口提供的所有接口均为异步操作方式，容器程序调用函数后立即返回。
* 二次开发接口内部包含一个DTU设备对列，控件自动维护和更新DTU设备列表中各DTU设备 的状态信息。基于DTU的数据收发操作，必须基于DTU设备列表中存在的，并处于在线状态 的DTU来进行。

详细接口资料请参考《ZSDXXXX DTU Easy控件接口说明》、《众山物联云SDK二次开发接口说明》

注：在我公司产品控件发布目录下的提供有 VB,VC,Delphi,Cbuilder,C#五种编程开发环境下的数据采集中

心例程源代码，可供开发人员参考。

# 附录A: GSM/GPRS/WCDMA/LTE等无线设备安全使用说明

必须在使用GSM/GPRS/WCDMA/LTE无线产品时注意下面的安全事项：

1. 在医院或者其他敏感的场所，请观察是否有限制使用无线通信设备的标语。如果有这样的限制，请不 要使用GSM/GPRS/WCDMA/LTE无线设备。心脏起博器、助听设备及某些医疗设备在GSM/GPRS/WCDMA/LTE无线设备距离太近时可能会收到干扰。如果不能确认是否存在潜在的危险，请 与这些医疗设备厂家联系，确认其设备是否具备必要的屏蔽保护措施。
2. 在飞机的飞行及启降过程中均不能使用GSM/GPRS/WCDMA/LTE设备。GSM/GPRS/WCDMA/LTE设备

发射的电磁波可能对飞机上的仪器或设备产生干扰。

1. 在加气站、加油站或其他有易燃易爆物品的场合中不能使用GSM/GPRS/WCDMA/LTE设备。电子设备

在运行过程中产生的细微电火花可能会导致危险。